     agrCtlRSSI: -66
     agrExtRSSI: 0
    agrCtlNoise: -90
    agrExtNoise: 0
          state: running
        op mode: station 
     lastTxRate: 195
        maxRate: 867
lastAssocStatus: 0
    802.11 auth: open
      link auth: wpa2-psk
          BSSID: 3c:37:86:15:ad:f9
           SSID: SnazzleDazzle
            MCS: 0
        channel: 48,80
