lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
	options=3<RXCSUM,TXCSUM>
	inet6 ::1 prefixlen 128 
	inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000 
	inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1 
	nd6 options=1<PERFORMNUD>
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
	ether 60:c5:47:0a:ce:0b 
	inet6 fe80::62c5:47ff:fe0a:ce0b%en0 prefixlen 64 scopeid 0x4 
	inet 192.168.1.65 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
	inet6 2600:1700:bab0:d40:62c5:47ff:fe0a:ce0b prefixlen 64 autoconf 
	inet6 2600:1700:bab0:d40:ad4b:19b2:2ce5:9a1b prefixlen 64 autoconf temporary 
	inet6 2600:1700:bab0:d40::2b prefixlen 64 dynamic 
	nd6 options=1<PERFORMNUD>
	media: autoselect
	status: active
en1: flags=963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX> mtu 1500
	options=60<TSO4,TSO6>
	ether b2:00:14:06:39:21 
	media: autoselect <full-duplex>
	status: inactive
p2p0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 2304
	ether 02:c5:47:0a:ce:0b 
	media: autoselect
	status: inactive
bridge0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
	options=63<RXCSUM,TXCSUM,TSO4,TSO6>
	ether 62:c5:47:a0:f7:10 
	Configuration:
		id 0:0:0:0:0:0 priority 0 hellotime 0 fwddelay 0
		maxage 0 holdcnt 0 proto stp maxaddr 100 timeout 1200
		root id 0:0:0:0:0:0 priority 0 ifcost 0 port 0
		ipfilter disabled flags 0x2
	member: en1 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
	        ifmaxaddr 0 port 5 priority 0 path cost 0
	nd6 options=1<PERFORMNUD>
	media: <unknown type>
	status: inactive
