ens33: connected to ens33
	"Intel 82545EM"
	ethernet (e1000), 00:0C:29:3B:58:0E, hw, mtu 1500
	ip4 default
	inet4 192.168.71.181/24
	route4 0.0.0.0/0
	route4 192.168.71.0/24
	inet6 fe80::c1cb:715d:bc3e:b8a0/64
	route6 fe80::/64
	route6 ff00::/8

docker0: unmanaged
	"docker0"
	bridge, 02:42:76:3F:0D:C3, sw, mtu 1500

lo: unmanaged
	"lo"
	loopback (unknown), 00:00:00:00:00:00, sw, mtu 65536

DNS configuration:
	servers: 192.168.71.2
	domains: localdomain
	interface: ens33

Use "nmcli device show" to get complete information about known devices and
"nmcli connection show" to get an overview on active connection profiles.

Consult nmcli(1) and nmcli-examples(7) manual pages for complete usage details.

