GENERAL.DEVICE:                         ens33
GENERAL.TYPE:                           ethernet
GENERAL.HWADDR:                         00:0C:29:3B:58:0E
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          100 (connected)
GENERAL.CONNECTION:                     ens33
GENERAL.CON-PATH:                       /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/1
WIRED-PROPERTIES.CARRIER:               on
IP4.ADDRESS[1]:                         192.168.71.180/24
IP4.GATEWAY:                            192.168.71.2
IP4.ROUTE[1]:                           dst = 0.0.0.0/0, nh = 192.168.71.2, mt = 100
IP4.ROUTE[2]:                           dst = 192.168.71.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 100
IP4.DNS[1]:                             192.168.71.2
IP4.DOMAIN[1]:                          localdomain
IP6.ADDRESS[1]:                         fe80::c1cb:715d:bc3e:b8a0/64
IP6.GATEWAY:                            --
IP6.ROUTE[1]:                           dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 100
IP6.ROUTE[2]:                           dst = ff00::/8, nh = ::, mt = 256, table=255
