lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
	options=1203<RXCSUM,TXCSUM,TXSTATUS,SW_TIMESTAMP>
	inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000 
	inet6 ::1 prefixlen 128 
	inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1 
	nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
XHC1: flags=0<> mtu 0
XHC0: flags=0<> mtu 0
XHC20: flags=0<> mtu 0
en5: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
	ether ac:de:48:00:13:23 
	inet6 fe80::aede:48ff:fe00:1323%en5 prefixlen 64 scopeid 0x7 
	nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
	media: autoselect
	status: active
en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
	ether f0:18:98:03:d9:30 
	inet6 fe80::8b7:1281:7499:b504%en0 prefixlen 64 secured scopeid 0x8 
	inet 192.168.1.72 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
	inet6 2600:1700:bab0:d40:bb:9ad:34c5:2e9a prefixlen 64 autoconf secured 
	inet6 2600:1700:bab0:d40:4573:9380:5ecb:ef52 prefixlen 64 autoconf temporary 
	inet6 2600:1700:bab0:d40::24 prefixlen 64 dynamic 
	nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
	media: autoselect
	status: active
p2p0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 2304
	ether 02:18:98:03:f8:49 
	media: autoselect
	status: inactive
awdl0: flags=8943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1484
	ether 1e:06:52:da:9b:86 
	inet6 fe80::1c06:52ff:feda:9b86%awdl0 prefixlen 64 scopeid 0xa 
	nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
	media: autoselect
	status: active
en1: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
	options=60<TSO4,TSO6>
	ether 02:00:31:81:83:05 
	media: autoselect <full-duplex>
	status: inactive
en2: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
	options=60<TSO4,TSO6>
	ether 02:00:31:81:94:10 
	media: autoselect <full-duplex>
	status: inactive
en3: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
	options=60<TSO4,TSO6>
	ether 02:00:31:81:94:06 
	media: autoselect <full-duplex>
	status: inactive
en4: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
	options=60<TSO4,TSO6>
	ether 02:00:31:81:94:05 
	media: autoselect <full-duplex>
	status: inactive
bridge0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
	options=63<RXCSUM,TXCSUM,TSO4,TSO6>
	ether 02:00:31:81:94:02 
	Configuration:
		id 0:0:0:0:0:0 priority 0 hellotime 0 fwddelay 0
		maxage 0 holdcnt 0 proto stp maxaddr 100 timeout 1200
		root id 0:0:0:0:0:0 priority 0 ifcost 0 port 0
		ipfilter disabled flags 0x2
	member: en1 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
	        ifmaxaddr 0 port 11 priority 0 path cost 0
	member: en2 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
	        ifmaxaddr 0 port 12 priority 0 path cost 0
	member: en3 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
	        ifmaxaddr 0 port 13 priority 0 path cost 0
	member: en4 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
	        ifmaxaddr 0 port 14 priority 0 path cost 0
	nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
	media: <unknown type>
	status: inactive
utun0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 2000
	inet6 fe80::cec:23d0:8cf7:c88e%utun0 prefixlen 64 scopeid 0x10 
	nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
utun1: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
	inet6 fe80::cf42:647e:9077:7bcb%utun1 prefixlen 64 scopeid 0x11 
	nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
utun2: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
	inet6 fe80::f67f:be47:695a:f5b1%utun2 prefixlen 64 scopeid 0x12 
	nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
utun3: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
	inet6 fe80::2998:653d:a6da:9ca5%utun3 prefixlen 64 scopeid 0x13 
	nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
utun4: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
	inet6 fe80::8e0f:4631:2328:5209%utun4 prefixlen 64 scopeid 0x14 
	nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
