GENERAL.DEVICE:                         ens33
GENERAL.TYPE:                           ethernet
GENERAL.HWADDR:                         00:0C:29:66:16:68
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          100 (connected)
GENERAL.CONNECTION:                     ens33
GENERAL.CON-PATH:                       /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/2
WIRED-PROPERTIES.CARRIER:               on
IP4.ADDRESS[1]:                         10.0.0.178/24
IP4.GATEWAY:                            10.0.0.1
IP4.ROUTE[1]:                           dst = 0.0.0.0/0, nh = 10.0.0.1, mt = 100
IP4.ROUTE[2]:                           dst = 10.0.0.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 100
IP4.DNS[1]:                             75.75.75.75
IP4.DNS[2]:                             75.75.76.76
IP4.DOMAIN[1]:                          hsd1.ca.comcast.net
IP6.ADDRESS[1]:                         2601:641:482:9cc0::2d6d/128
IP6.ADDRESS[2]:                         fe80::9263:6fcc:6db6:8b56/64
IP6.GATEWAY:                            fe80::f88c:f4ff:fef1:d8f9
IP6.ROUTE[1]:                           dst = fd29:95c1:bb51::/64, nh = fe80::1453:e8bf:c07a:2ca8, mt = 100
IP6.ROUTE[2]:                           dst = 2601:641:482:9cc0::/60, nh = ::, mt = 100
IP6.ROUTE[3]:                           dst = ::/0, nh = fe80::f88c:f4ff:fef1:d8f9, mt = 100
IP6.ROUTE[4]:                           dst = ff00::/8, nh = ::, mt = 256, table=255
IP6.ROUTE[5]:                           dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 100
IP6.ROUTE[6]:                           dst = 2601:641:482:9cc0::2d6d/128, nh = ::, mt = 100
IP6.DNS[1]:                             2001:558:feed::1
IP6.DNS[2]:                             2001:558:feed::2

GENERAL.DEVICE:                         lo
GENERAL.TYPE:                           loopback
GENERAL.HWADDR:                         00:00:00:00:00:00
GENERAL.MTU:                            65536
GENERAL.STATE:                          10 (unmanaged)
GENERAL.CONNECTION:                     --
GENERAL.CON-PATH:                       --
IP4.ADDRESS[1]:                         127.0.0.1/8
IP4.GATEWAY:                            --
IP6.ADDRESS[1]:                         ::1/128
IP6.GATEWAY:                            --
IP6.ROUTE[1]:                           dst = ::1/128, nh = ::, mt = 256
