lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
	options=1203<RXCSUM,TXCSUM,TXSTATUS,SW_TIMESTAMP>
	inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000 
	inet6 ::1 prefixlen 128 
	inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1 
	nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
XHC0: flags=0<> mtu 0
XHC1: flags=0<> mtu 0
XHC20: flags=0<> mtu 0
VHC128: flags=0<> mtu 0
en5: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
	ether ac:de:48:00:10:20 
	inet6 fe80::aede:48ff:fe00:1020%en5 prefixlen 64 scopeid 0x8 
	nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
	media: autoselect (100baseTX <full-duplex>)
	status: active
ap1: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
	ether a6:83:e7:2d:63:8e 
	media: autoselect
	status: inactive
en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
	ether a4:83:e7:2d:63:8e 
	inet6 fe80::4dd:cbd7:2743:da63%en0 prefixlen 64 secured scopeid 0xa 
	inet 192.168.1.221 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
	inet6 2600:1700:bab0:d40:1874:4566:6499:f3d1 prefixlen 64 autoconf secured 
	inet6 2600:1700:bab0:d40:30d4:c067:a56d:5888 prefixlen 64 deprecated autoconf temporary 
	inet6 2600:1700:bab0:d40:342e:1ac7:8bdb:6c3d prefixlen 64 deprecated autoconf temporary 
	inet6 2600:1700:bab0:d40:fdd1:e943:edd4:5187 prefixlen 64 autoconf temporary 
	inet6 2600:1700:bab0:d40::39 prefixlen 64 dynamic 
	nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
	media: autoselect
	status: active
p2p0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 2304
	ether 06:83:e7:2d:63:8e 
	media: autoselect
	status: inactive
awdl0: flags=8943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1484
	ether 7e:05:c1:24:14:ca 
	inet6 fe80::7c05:c1ff:fe24:14ca%awdl0 prefixlen 64 scopeid 0xc 
	nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
	media: autoselect
	status: active
en1: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
	options=60<TSO4,TSO6>
	ether ea:00:fd:08:58:02 
	media: autoselect <full-duplex>
	status: inactive
en2: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
	options=60<TSO4,TSO6>
	ether ea:00:fd:08:58:01 
	media: autoselect <full-duplex>
	status: inactive
en3: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
	options=60<TSO4,TSO6>
	ether ea:00:fd:08:58:06 
	media: autoselect <full-duplex>
	status: inactive
en4: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
	options=60<TSO4,TSO6>
	ether ea:00:fd:08:58:05 
	media: autoselect <full-duplex>
	status: inactive
bridge0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
	options=63<RXCSUM,TXCSUM,TSO4,TSO6>
	ether ea:00:fd:08:58:02 
	Configuration:
		id 0:0:0:0:0:0 priority 0 hellotime 0 fwddelay 0
		maxage 0 holdcnt 0 proto stp maxaddr 100 timeout 1200
		root id 0:0:0:0:0:0 priority 0 ifcost 0 port 0
		ipfilter disabled flags 0x2
	member: en1 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
	        ifmaxaddr 0 port 13 priority 0 path cost 0
	member: en2 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
	        ifmaxaddr 0 port 14 priority 0 path cost 0
	member: en3 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
	        ifmaxaddr 0 port 15 priority 0 path cost 0
	member: en4 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
	        ifmaxaddr 0 port 16 priority 0 path cost 0
	nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
	media: <unknown type>
	status: inactive
utun0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 2000
	inet6 fe80::7b12:adc2:a089:c4d8%utun0 prefixlen 64 scopeid 0x12 
	nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
vmnet1: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
	ether 00:50:56:c0:00:01 
	inet 192.168.101.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.101.255
vmnet8: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
	ether 00:50:56:c0:00:08 
	inet 192.168.71.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.71.255
utun1: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1380
	inet6 fe80::a08a:46aa:a738:2ea7%utun1 prefixlen 64 scopeid 0x15 
	nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
