Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
default         _gateway        0.0.0.0         UG        0 0          0 ens33
192.168.71.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 ens33
_gateway        0.0.0.0         255.255.255.255 UH        0 0          0 ens33
