BSS 00:19:a9:cd:c6:80 (on wlan0)
    TSF: 2984923701 usec (0d, 00:49:44)
    freq: 2412
    beacon interval: 100
    capability: ESS ShortPreamble ShortSlotTime (0x0421)
    signal: -45.00 dBm
    last seen: 429 ms ago
    SSID: Cisco1240
    Supported rates: 1.0* 2.0* 5.5* 6.0 9.0 11.0* 12.0 18.0 
    DS Parameter set: channel 1
    ERP: <no flags>
    Extended supported rates: 24.0 36.0 48.0 54.0 
    WMM:     * Parameter version 1
         * u-APSD
         * BE: CW 15-1023, AIFSN 3
         * BK: CW 15-1023, AIFSN 7
         * VI: CW 7-15, AIFSN 2, TXOP 3008 usec
         * VO: CW 3-7, AIFSN 2, TXOP 1504 usec
BSS d0:d0:fd:69:ca:70 (on wlan0)
    TSF: 2968648942 usec (0d, 00:49:28)
    freq: 2462
    beacon interval: 102
    capability: ESS ShortPreamble ShortSlotTime (0x0421)
    signal: -70.00 dBm
    last seen: 328 ms ago
    SSID: Cisco1250
    Supported rates: 1.0* 2.0* 5.5* 6.0 9.0 11.0* 12.0 18.0 
    DS Parameter set: channel 11
    ERP: <no flags>
    Extended supported rates: 24.0 36.0 48.0 54.0 
    WMM:     * Parameter version 1
         * u-APSD
         * BE: CW 15-1023, AIFSN 3
         * BK: CW 15-1023, AIFSN 7
         * VI: CW 7-15, AIFSN 2, TXOP 3008 usec
         * VO: acm CW 3-7, AIFSN 2, TXOP 1504 usec