lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
	options=3<RXCSUM,TXCSUM>
	inet6 ::1 prefixlen 128 
	inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000 
	inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1 
	nd6 options=1<PERFORMNUD>
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
	ether 68:a8:6d:12:f5:75 
	inet6 fe80::6aa8:6dff:fe12:f575%en0 prefixlen 64 scopeid 0x4 
	inet6 2600:1700:bab0:d40:6aa8:6dff:fe12:f575 prefixlen 64 autoconf 
	inet6 2600:1700:bab0:d40:c0d1:97f7:a613:3ed3 prefixlen 64 autoconf temporary 
	inet 192.168.1.81 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
	inet6 2600:1700:bab0:d40::26 prefixlen 64 dynamic 
	nd6 options=1<PERFORMNUD>
	media: autoselect
	status: active
en1: flags=963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX> mtu 1500
	options=60<TSO4,TSO6>
	ether b2:00:19:cb:f5:50 
	media: autoselect <full-duplex>
	status: inactive
p2p0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 2304
	ether 0a:a8:6d:12:f5:75 
	media: autoselect
	status: inactive
bridge0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
	options=63<RXCSUM,TXCSUM,TSO4,TSO6>
	ether 6a:a8:6d:21:38:00 
	Configuration:
		id 0:0:0:0:0:0 priority 0 hellotime 0 fwddelay 0
		maxage 0 holdcnt 0 proto stp maxaddr 100 timeout 1200
		root id 0:0:0:0:0:0 priority 0 ifcost 0 port 0
		ipfilter disabled flags 0x2
	member: en1 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
	        ifmaxaddr 0 port 5 priority 0 path cost 0
	nd6 options=1<PERFORMNUD>
	media: <unknown type>
	status: inactive
