ix0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 9000
        options=e53fbb<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,JUMBO_MTU,VLAN_HWCSUM,TSO4,TSO6,LRO,WOL_UCAST,WOL_MCAST,WOL_MAGIC,VLAN_HWFILTER,VLAN_HWTSO,RXCSUM_IPV6,TXCSUM_IPV6>
        ether 00:1b:21:8b:f8:2c
        inet 10.10.2.101/24 broadcast 10.10.2.255
        media: Ethernet autoselect (10Gbase-SR <full-duplex,rxpause,txpause>)
        status: active
        nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
        plugged: SFP/SFP+/SFP28 10G Base-SR (LC)
        vendor: Intel Corp PN: FTLX8571D3BCV-IT SN: ALH1AV9 DATE: 2011-10-27
        module temperature: 51.27 C Voltage: 3.31 Volts
        RX: 0.49 mW (-3.02 dBm) TX: 0.66 mW (-1.74 dBm)
