Status: active

     To                         Action      From
     --                         ------      ----
[ 1] 22                         ALLOW IN    Anywhere                  
[ 2] 80,443/tcp                 ALLOW IN    Anywhere                  
[ 3] 80 on eth0                 ALLOW IN    Anywhere                   # test
[ 4] 10.0.0.1/ipv6              ALLOW IN    10.4.0.0/16/ipv6          
[ 5] 10.0.0.1/esp               ALLOW IN    Anywhere                  
[ 6] 10.0.0.1/esp               ALLOW IN    10.4.0.0/16/esp           
[ 7] 10.0.0.1/ah                ALLOW IN    Anywhere                  
[ 8] 10.0.0.1/ah                ALLOW IN    10.4.0.0/16/ah            
[ 9] 100:200,300:400/tcp        ALLOW IN    Anywhere                  
[10] 1,2,100:200,300:400/udp    ALLOW IN    Anywhere                  
[11] 22 (v6)                    ALLOW IN    Anywhere (v6)             
[12] 80,443/tcp (v6)            ALLOW IN    Anywhere (v6)             
[13] 80 (v6) on eth0            ALLOW IN    Anywhere (v6)              # test
[14] 100:200,300:400/tcp (v6)   ALLOW IN    Anywhere (v6)             
[15] 1,2,100:200,300:400/udp (v6) ALLOW IN    Anywhere (v6)             
